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关于黑龙江星华粮油经贸有限公司建设项目

生态环境影响报告表的批复
黑龙江星华粮油经贸有限公司：

你单位作为建设单位上报的《黑龙江星华粮油经贸有限公司建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经专家评审，批复如下：

项目概况及审批意见

该项目属于改扩建项目，位于黑龙江省鸡西市虎林市八五0农场。主要建设内容：依托现有锅炉房，新建600万kcal/h燃生物质热风炉1台；新建危险废物贮存库1座。燃料间等其他储运工程、辅助工程及供排水、供电等工程依托现有。配套建设布袋除尘器、减振降噪等环保设施。项目总投资100万元，其中环保投资10万元。
根据黑龙江澜淼环保工程有限公司编制的项目《报告表》的评价结论和专家技术评审意见，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项措施、稳定达标排放的前提下，从生态环保角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
二、项目在施工期和运营期需严格落实生态环境污染防治措施

（一）施工期
施工现场设置围挡，配置工地细目滞尘防护网，定期洒水抑尘。车辆封闭运输。施工场界无组织粉尘要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。选用低噪声设备，合理布局施工现场，高噪音设备周围设置声屏障，车辆禁鸣，夜间严禁施工。施工噪声要符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工作业和冲洗车辆废水沉淀后用于抑尘。生活污水排入防渗旱厕，不得外排。建筑垃圾资源化利用，不能利用的建筑垃圾加盖苫布，送至指定地点堆存。生活垃圾集中收集，统一处置。
（二）运营期
1.落实运营期水污染防治措施
厂区地面水泥硬化处理。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不得外排。
2.落实运营期大气污染防治措施
（1）无组织废气污染防治措施
原粮晒场表面苫盖处理，装卸中减小装卸高度，密闭输送。筛选工段选用密闭式滚筒筛。烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网。燃料及热风炉灰渣密闭储存，覆盖毡布运输。厂界无组织颗粒物要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，车间外无组织颗粒物要符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3标准限值要求。
（2）有组织废气污染防治措施

热风炉烟气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，烟气排放要符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4中二级标准限值要求。

3.落实运营期噪声污染防治措施

选用低噪声设备，合理布局噪声源，高噪声设备加装减振基础，安装减振垫。风机设置减振底座，加装隔声罩，进、出风口处加装消音器，加强设备维护保养。运输车辆限速行驶，禁止鸣笛。厂界噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

4.落实运营期固体废物污染防治措施
晒场收尘、筛分杂质及收尘、烘干塔除尘系统收尘、热风炉除尘系统收尘及热风炉灰渣统一袋装收集，暂存灰渣间，定期外售综合利用。废布袋厂家回收处理。废润滑油、废润滑油油桶及含油抹布手套分类收集，暂存危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。危险废物贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾集中收集，统一处置。
三、加强环境风险防范管理

制定环境监测计划，定期开展监测，接受生态环境主管部门的日常监督管理。同时做好环境风险和事故应急预案，加强各类突发环境事件的应急处置，及时控制污染事故发生。
四、健全企业生态环境管理体系

你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并接受鸡西市虎林生态环境保护综合执法队及各级生态环境主管部门的监督检查。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、规范报告表文件变更与有效期管理

《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

本批复仅表明该项目的生态环境保护要求，建设单位在项目开工前应依法取得其他有关部门的合法批件，确保项目的实施符合相关法律法规的规定。

鸡西市虎林生态环境局       

2026年10月29日       

鸡西市虎林生态环境局办公室           2026年10月29日印发

                                              共印5份。

PAGE  


